<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">EMC_DBG                                                 8
EMC_CFG                                                 C
EMC_CONFIG_SAMPLE_DELAY                                 5f0
EMC_CFG_UPDATE                                          5f4
EMC_ADR_CFG                                             10
EMC_REFCTRL                                             20
EMC_PIN                                                 24
EMC_TIMING_CONTROL                                      28
EMC_RC                                                  2c
EMC_RFC                                                 30
EMC_RFCPB                                               590
EMC_RAS                                                 34
EMC_RP                                                  38
EMC_R2W                                                 3c
EMC_W2R                                                 40
EMC_R2P                                                 44
EMC_W2P                                                 48
EMC_CCDMW                                               5c0
EMC_RD_RCD                                              4c
EMC_WR_RCD                                              50
EMC_RRD                                                 54
EMC_REXT                                                58
EMC_WDV                                                 5c
EMC_QUSE                                                60
EMC_QRST                                                64
EMC_ISSUE_QRST                                          428
EMC_QSAFE                                               68
EMC_RDV                                                 6c
EMC_REFRESH                                             70
EMC_BURST_REFRESH_NUM                                   74
EMC_PDEX2WR                                             78
EMC_PDEX2RD                                             7c
EMC_PDEX2CKE                                            118
EMC_PCHG2PDEN                                           80
EMC_ACT2PDEN                                            84
EMC_AR2PDEN                                             88
EMC_RW2PDEN                                             8c
EMC_CKE2PDEN                                            11c
EMC_TXSR                                                90
EMC_TCKE                                                94
EMC_TFAW                                                98
EMC_TRPAB                                               9c
EMC_TCLKSTABLE                                          a0
EMC_TCLKSTOP                                            a4
EMC_TREFBW                                              a8
EMC_TPPD                                                ac
EMC_PDEX2MRR                                            b4
EMC_ODT_WRITE                                           b0
EMC_WEXT                                                b8
EMC_RFC_SLR                                             c0
EMC_MRS_WAIT_CNT2                                       c4
EMC_MRS_WAIT_CNT                                        c8
EMC_MRS                                                 cc
EMC_EMRS                                                d0
EMC_REF                                                 d4
EMC_PRE                                                 d8
EMC_NOP                                                 dc
EMC_SELF_REF                                            e0
EMC_DPD                                                 e4
EMC_MRW                                                 e8
EMC_MRR                                                 ec
EMC_CMDQ                                                f0
EMC_MC2EMCQ                                             f4
EMC_FBIO_SPARE                                          100
EMC_FBIO_CFG5                                           104
EMC_CFG_RSV                                             120
EMC_ACPD_CONTROL                                        124
EMC_MPC                                                 128
EMC_EMRS2                                               12c
EMC_EMRS3                                               130
EMC_MRW2                                                134
EMC_MRW3                                                138
EMC_MRW4                                                13c
EMC_MRW5                                                4a0
EMC_MRW6                                                4a4
EMC_MRW7                                                4a8
EMC_MRW8                                                4ac
EMC_MRW9                                                4b0
EMC_MRW10                                               4b4
EMC_MRW11                                               4b8
EMC_MRW12                                               4bc
EMC_MRW13                                               4c0
EMC_MRW14                                               4c4
EMC_MRW15                                               4d0
EMC_CFG_SYNC                                            4d4
EMC_CLKEN_OVERRIDE                                      140
EMC_R2R                                                 144
EMC_W2W                                                 148
EMC_EINPUT                                              14c
EMC_EINPUT_DURATION                                     150
EMC_PUTERM_EXTRA                                        154
EMC_TCKESR                                              158
EMC_TPD                                                 15c
EMC_STAT_CONTROL                                        160
EMC_STAT_STATUS                                         164
EMC_STAT_DRAM_CLOCK_LIMIT_LO                            19c
EMC_STAT_DRAM_CLOCK_LIMIT_HI                            1a0
EMC_STAT_DRAM_CLOCKS_LO                                 1a4
EMC_STAT_DRAM_CLOCKS_HI                                 1a8
EMC_STAT_DRAM_DEV0_ACTIVATE_CNT_LO                      1ac
EMC_STAT_DRAM_DEV0_ACTIVATE_CNT_HI                      1b0
EMC_STAT_DRAM_DEV0_READ_CNT_LO                          1b4
EMC_STAT_DRAM_DEV0_READ_CNT_HI                          1b8
EMC_STAT_DRAM_DEV0_READ8_CNT_LO                         1bc
EMC_STAT_DRAM_DEV0_READ8_CNT_HI                         1c0
EMC_STAT_DRAM_DEV0_WRITE_CNT_LO                         1c4
EMC_STAT_DRAM_DEV0_WRITE_CNT_HI                         1c8
EMC_STAT_DRAM_DEV0_WRITE8_CNT_LO                        1cc
EMC_STAT_DRAM_DEV0_WRITE8_CNT_HI                        1d0
EMC_STAT_DRAM_DEV0_REF_CNT_LO                           1d4
EMC_STAT_DRAM_DEV0_REF_CNT_HI                           1d8
EMC_STAT_DRAM_DEV0_EXTCLKS_CKE_EQ0_NO_BANKS_ACTIVE_CLKS_LO 1dc
EMC_STAT_DRAM_DEV0_EXTCLKS_CKE_EQ0_NO_BANKS_ACTIVE_CLKS_HI 1e0
EMC_STAT_DRAM_DEV0_CLKSTOP_CKE_EQ0_NO_BANKS_ACTIVE_CLKS_LO 1e4
EMC_STAT_DRAM_DEV0_CLKSTOP_CKE_EQ0_NO_BANKS_ACTIVE_CLKS_HI 1e8
EMC_STAT_DRAM_DEV0_EXTCLKS_CKE_EQ1_NO_BANKS_ACTIVE_CLKS_LO 1ec
EMC_STAT_DRAM_DEV0_EXTCLKS_CKE_EQ1_NO_BANKS_ACTIVE_CLKS_HI 1f0
EMC_STAT_DRAM_DEV0_CLKSTOP_CKE_EQ1_NO_BANKS_ACTIVE_CLKS_LO 1f4
EMC_STAT_DRAM_DEV0_CLKSTOP_CKE_EQ1_NO_BANKS_ACTIVE_CLKS_HI 1f8
EMC_STAT_DRAM_DEV0_EXTCLKS_CKE_EQ0_SOME_BANKS_ACTIVE_CLKS_LO 1fc
EMC_STAT_DRAM_DEV0_EXTCLKS_CKE_EQ0_SOME_BANKS_ACTIVE_CLKS_HI 200
EMC_STAT_DRAM_DEV0_CLKSTOP_CKE_EQ0_SOME_BANKS_ACTIVE_CLKS_LO 204
EMC_STAT_DRAM_DEV0_CLKSTOP_CKE_EQ0_SOME_BANKS_ACTIVE_CLKS_HI 208
EMC_STAT_DRAM_DEV0_EXTCLKS_CKE_EQ1_SOME_BANKS_ACTIVE_CLKS_LO 20c
EMC_STAT_DRAM_DEV0_EXTCLKS_CKE_EQ1_SOME_BANKS_ACTIVE_CLKS_HI 210
EMC_STAT_DRAM_DEV0_CLKSTOP_CKE_EQ1_SOME_BANKS_ACTIVE_CLKS_LO 214
EMC_STAT_DRAM_DEV0_CLKSTOP_CKE_EQ1_SOME_BANKS_ACTIVE_CLKS_HI 218
EMC_STAT_DRAM_DEV0_SR_CKE_EQ0_CLKS_LO                   21c
EMC_STAT_DRAM_DEV0_SR_CKE_EQ0_CLKS_HI                   220
EMC_STAT_DRAM_DEV0_DSR                                  224
EMC_STAT_DRAM_DEV1_ACTIVATE_CNT_LO                      228
EMC_STAT_DRAM_DEV1_ACTIVATE_CNT_HI                      22c
EMC_STAT_DRAM_DEV1_READ_CNT_LO                          230
EMC_STAT_DRAM_DEV1_READ_CNT_HI                          234
EMC_STAT_DRAM_DEV1_READ8_CNT_LO                         238
EMC_STAT_DRAM_DEV1_READ8_CNT_HI                         23c
EMC_STAT_DRAM_DEV1_WRITE_CNT_LO                         240
EMC_STAT_DRAM_DEV1_WRITE_CNT_HI                         244
EMC_STAT_DRAM_DEV1_WRITE8_CNT_LO                        248
EMC_STAT_DRAM_DEV1_WRITE8_CNT_HI                        24c
EMC_STAT_DRAM_DEV1_REF_CNT_LO                           250
EMC_STAT_DRAM_DEV1_REF_CNT_HI                           254
EMC_STAT_DRAM_DEV1_EXTCLKS_CKE_EQ0_NO_BANKS_ACTIVE_CLKS_LO 258
EMC_STAT_DRAM_DEV1_EXTCLKS_CKE_EQ0_NO_BANKS_ACTIVE_CLKS_HI 25c
EMC_STAT_DRAM_DEV1_CLKSTOP_CKE_EQ0_NO_BANKS_ACTIVE_CLKS_LO 260
EMC_STAT_DRAM_DEV1_CLKSTOP_CKE_EQ0_NO_BANKS_ACTIVE_CLKS_HI 264
EMC_STAT_DRAM_DEV1_EXTCLKS_CKE_EQ1_NO_BANKS_ACTIVE_CLKS_LO 268
EMC_STAT_DRAM_DEV1_EXTCLKS_CKE_EQ1_NO_BANKS_ACTIVE_CLKS_HI 26c
EMC_STAT_DRAM_DEV1_CLKSTOP_CKE_EQ1_NO_BANKS_ACTIVE_CLKS_LO 270
EMC_STAT_DRAM_DEV1_CLKSTOP_CKE_EQ1_NO_BANKS_ACTIVE_CLKS_HI 274
EMC_STAT_DRAM_DEV1_EXTCLKS_CKE_EQ0_SOME_BANKS_ACTIVE_CLKS_LO 278
EMC_STAT_DRAM_DEV1_EXTCLKS_CKE_EQ0_SOME_BANKS_ACTIVE_CLKS_HI 27c
EMC_STAT_DRAM_DEV1_CLKSTOP_CKE_EQ0_SOME_BANKS_ACTIVE_CLKS_LO 280
EMC_STAT_DRAM_DEV1_CLKSTOP_CKE_EQ0_SOME_BANKS_ACTIVE_CLKS_HI 284
EMC_STAT_DRAM_DEV1_EXTCLKS_CKE_EQ1_SOME_BANKS_ACTIVE_CLKS_LO 288
EMC_STAT_DRAM_DEV1_EXTCLKS_CKE_EQ1_SOME_BANKS_ACTIVE_CLKS_HI 28c
EMC_STAT_DRAM_DEV1_CLKSTOP_CKE_EQ1_SOME_BANKS_ACTIVE_CLKS_LO 290
EMC_STAT_DRAM_DEV1_CLKSTOP_CKE_EQ1_SOME_BANKS_ACTIVE_CLKS_HI 294
EMC_STAT_DRAM_DEV1_SR_CKE_EQ0_CLKS_LO                   298
EMC_STAT_DRAM_DEV1_SR_CKE_EQ0_CLKS_HI                   29c
EMC_STAT_DRAM_DEV1_DSR                                  2a0
EMC_STAT_DRAM_IO_EXTCLKS_CKE_EQ0_NO_BANKS_ACTIVE_CLKS_LO c8c
EMC_STAT_DRAM_IO_EXTCLKS_CKE_EQ0_NO_BANKS_ACTIVE_CLKS_HI c90
EMC_STAT_DRAM_IO_CLKSTOP_CKE_EQ0_NO_BANKS_ACTIVE_CLKS_LO c94
EMC_STAT_DRAM_IO_CLKSTOP_CKE_EQ0_NO_BANKS_ACTIVE_CLKS_HI c98
EMC_STAT_DRAM_IO_EXTCLKS_CKE_EQ1_NO_BANKS_ACTIVE_CLKS_LO c9c
EMC_STAT_DRAM_IO_EXTCLKS_CKE_EQ1_NO_BANKS_ACTIVE_CLKS_HI ca0
EMC_STAT_DRAM_IO_CLKSTOP_CKE_EQ1_NO_BANKS_ACTIVE_CLKS_LO ca4
EMC_STAT_DRAM_IO_CLKSTOP_CKE_EQ1_NO_BANKS_ACTIVE_CLKS_HI ca8
EMC_STAT_DRAM_IO_EXTCLKS_CKE_EQ0_SOME_BANKS_ACTIVE_CLKS_LO cac
EMC_STAT_DRAM_IO_EXTCLKS_CKE_EQ0_SOME_BANKS_ACTIVE_CLKS_HI cb0
EMC_STAT_DRAM_IO_CLKSTOP_CKE_EQ0_SOME_BANKS_ACTIVE_CLKS_LO cb4
EMC_STAT_DRAM_IO_CLKSTOP_CKE_EQ0_SOME_BANKS_ACTIVE_CLKS_HI cb8
EMC_STAT_DRAM_IO_EXTCLKS_CKE_EQ1_SOME_BANKS_ACTIVE_CLKS_LO cbc
EMC_STAT_DRAM_IO_EXTCLKS_CKE_EQ1_SOME_BANKS_ACTIVE_CLKS_HI cc0
EMC_STAT_DRAM_IO_CLKSTOP_CKE_EQ1_SOME_BANKS_ACTIVE_CLKS_LO cc4
EMC_STAT_DRAM_IO_CLKSTOP_CKE_EQ1_SOME_BANKS_ACTIVE_CLKS_HI cc8
EMC_STAT_DRAM_IO_SR_CKE_EQ0_CLKS_LO                     ccc
EMC_STAT_DRAM_IO_SR_CKE_EQ0_CLKS_HI                     cd0
EMC_STAT_DRAM_IO_DSR                                    cd4
EMC_AUTO_CAL_CONFIG                                     2a4
EMC_AUTO_CAL_CONFIG2                                    458
EMC_AUTO_CAL_CONFIG3                                    45c
EMC_AUTO_CAL_CONFIG4                                    5b0
EMC_AUTO_CAL_CONFIG5                                    5b4
EMC_AUTO_CAL_CONFIG6                                    5cc
EMC_AUTO_CAL_CONFIG7                                    574
EMC_AUTO_CAL_CONFIG8                                    2dc
EMC_AUTO_CAL_VREF_SEL_0                                 2f8
EMC_AUTO_CAL_VREF_SEL_1                                 300
EMC_AUTO_CAL_INTERVAL                                   2a8
EMC_AUTO_CAL_STATUS                                     2ac
EMC_AUTO_CAL_STATUS2                                    3d4
EMC_AUTO_CAL_CHANNEL                                    464
EMC_PMACRO_RX_TERM                                      c48
EMC_PMACRO_DQ_TX_DRV                                    c70
EMC_PMACRO_CA_TX_DRV                                    c74
EMC_PMACRO_CMD_TX_DRV                                   c4c
EMC_PMACRO_AUTOCAL_CFG_0                                700
EMC_PMACRO_AUTOCAL_CFG_1                                704
EMC_PMACRO_AUTOCAL_CFG_2                                708
EMC_PMACRO_AUTOCAL_CFG_COMMON                           c78
EMC_PMACRO_ZCTRL                                        c44
EMC_XM2COMPPADCTRL                                      30c
EMC_XM2COMPPADCTRL2                                     578
EMC_XM2COMPPADCTRL3                                     2f4
EMC_COMP_PAD_SW_CTRL                                    57c
EMC_REQ_CTRL                                            2b0
EMC_EMC_STATUS                                          2b4
EMC_CFG_2                                               2b8
EMC_CFG_DIG_DLL                                         2bc
EMC_CFG_DIG_DLL_PERIOD                                  2c0
EMC_DIG_DLL_STATUS                                      2c4
EMC_CFG_DIG_DLL_1                                       2c8
EMC_RDV_MASK                                            2cc
EMC_WDV_MASK                                            2d0
EMC_RDV_EARLY_MASK                                      2d4
EMC_RDV_EARLY                                           2d8
EMC_WDV_CHK                                             4e0
EMC_ZCAL_INTERVAL                                       2e0
EMC_ZCAL_WAIT_CNT                                       2e4
EMC_ZCAL_MRW_CMD                                        2e8
EMC_ZQ_CAL                                              2ec
EMC_SCRATCH0                                            324
EMC_STALL_THEN_EXE_BEFORE_CLKCHANGE                     3c8
EMC_STALL_THEN_EXE_AFTER_CLKCHANGE                      3cc
EMC_UNSTALL_RW_AFTER_CLKCHANGE                          3d0
EMC_FDPD_CTRL_CMD_NO_RAMP                               4d8
EMC_SEL_DPD_CTRL                                        3d8
EMC_FDPD_CTRL_DQ                                        310
EMC_FDPD_CTRL_CMD                                       314
EMC_PRE_REFRESH_REQ_CNT                                 3dc
EMC_REFCTRL2                                            580
EMC_FBIO_CFG7                                           584
EMC_DATA_BRLSHFT_0                                      588
EMC_DATA_BRLSHFT_1                                      58c
EMC_DQS_BRLSHFT_0                                       594
EMC_DQS_BRLSHFT_1                                       598
EMC_CMD_BRLSHFT_0                                       59c
EMC_CMD_BRLSHFT_1                                       5a0
EMC_CMD_BRLSHFT_2                                       5a4
EMC_CMD_BRLSHFT_3                                       5a8
EMC_QUSE_BRLSHFT_0                                      5ac
EMC_QUSE_BRLSHFT_1                                      5b8
EMC_QUSE_BRLSHFT_2                                      5bc
EMC_QUSE_BRLSHFT_3                                      5c4
EMC_FBIO_CFG8                                           5c8
EMC_CMD_MAPPING_CMD0_0                                  380
EMC_CMD_MAPPING_CMD0_1                                  384
EMC_CMD_MAPPING_CMD0_2                                  388
EMC_CMD_MAPPING_CMD1_0                                  38c
EMC_CMD_MAPPING_CMD1_1                                  390
EMC_CMD_MAPPING_CMD1_2                                  394
EMC_CMD_MAPPING_CMD2_0                                  398
EMC_CMD_MAPPING_CMD2_1                                  39c
EMC_CMD_MAPPING_CMD2_2                                  3a0
EMC_CMD_MAPPING_CMD3_0                                  3a4
EMC_CMD_MAPPING_CMD3_1                                  3a8
EMC_CMD_MAPPING_CMD3_2                                  3ac
EMC_CMD_MAPPING_BYTE                                    3b0
EMC_DYN_SELF_REF_CONTROL                                3e0
EMC_TXSRDLL                                             3e4
EMC_CCFIFO_ADDR                                         3e8
EMC_CCFIFO_DATA                                         3ec
EMC_CCFIFO_STATUS                                       3f0
EMC_SWIZZLE_RANK0_BYTE0                                 404
EMC_SWIZZLE_RANK0_BYTE1                                 408
EMC_SWIZZLE_RANK0_BYTE2                                 40c
EMC_SWIZZLE_RANK0_BYTE3                                 410
EMC_SWIZZLE_RANK1_BYTE0                                 418
EMC_SWIZZLE_RANK1_BYTE1                                 41c
EMC_SWIZZLE_RANK1_BYTE2                                 420
EMC_SWIZZLE_RANK1_BYTE3                                 424
EMC_TR_TIMING_0                                         3b4
EMC_TR_CTRL_0                                           3b8
EMC_TR_CTRL_1                                           3bc
EMC_TR_DVFS                                             460
EMC_SWITCH_BACK_CTRL                                    3c0
EMC_TR_RDV                                              3c4
EMC_TR_QPOP                                             3f4
EMC_TR_RDV_MASK                                         3f8
EMC_TR_QSAFE                                            3fc
EMC_TR_QRST                                             400
EMC_IBDLY                                               468
EMC_OBDLY                                               46c
EMC_TXDSRVTTGEN                                         480
EMC_WE_DURATION                                         48c
EMC_WS_DURATION                                         490
EMC_WEV                                                 494
EMC_WSV                                                 498
EMC_CFG_3                                               49c
EMC_CFG_PIPE_2                                          554
EMC_CFG_PIPE_CLK                                        558
EMC_CFG_PIPE_1                                          55c
EMC_CFG_PIPE                                            560
EMC_QPOP                                                564
EMC_QUSE_WIDTH                                          568
EMC_PUTERM_WIDTH                                        56c
EMC_PROTOBIST_CONFIG_ADR_1                              5d0
EMC_PROTOBIST_CONFIG_ADR_2                              5d4
EMC_PROTOBIST_MISC                                      5d8
EMC_PROTOBIST_WDATA_LOWER                               5dc
EMC_PROTOBIST_WDATA_UPPER                               5e0
EMC_PROTOBIST_RDATA                                     5ec
EMC_DLL_CFG_0                                           5e4
EMC_DLL_CFG_1                                           5e8
EMC_TRAINING_CMD                                        e00
EMC_TRAINING_CTRL                                       e04
EMC_TRAINING_STATUS                                     e08
EMC_TRAINING_QUSE_CORS_CTRL                             e0c
EMC_TRAINING_QUSE_FINE_CTRL                             e10
EMC_TRAINING_QUSE_CTRL_MISC                             e14
EMC_TRAINING_WRITE_FINE_CTRL                            e18
EMC_TRAINING_WRITE_CTRL_MISC                            e1c
EMC_TRAINING_WRITE_VREF_CTRL                            e20
EMC_TRAINING_READ_FINE_CTRL                             e24
EMC_TRAINING_READ_CTRL_MISC                             e28
EMC_TRAINING_READ_VREF_CTRL                             e2c
EMC_TRAINING_CA_FINE_CTRL                               e30
EMC_TRAINING_CA_CTRL_MISC                               e34
EMC_TRAINING_CA_CTRL_MISC1                              e38
EMC_TRAINING_CA_VREF_CTRL                               e3c
EMC_TRAINING_CA_TADR_CTRL                               e40
EMC_TRAINING_SETTLE                                     e44
EMC_TRAINING_DEBUG_CTRL                                 e48
EMC_TRAINING_DEBUG_DQ0                                  e4c
EMC_TRAINING_DEBUG_DQ1                                  e50
EMC_TRAINING_DEBUG_DQ2                                  e54
EMC_TRAINING_DEBUG_DQ3                                  e58
EMC_TRAINING_MPC                                        e5c
EMC_TRAINING_PATRAM_CTRL                                e60
EMC_TRAINING_PATRAM_DQ                                  e64
EMC_TRAINING_PATRAM_DMI                                 e68
EMC_TRAINING_VREF_SETTLE                                e6c
EMC_TRAINING_RW_EYE_CENTER_IB_BYTE0                     e70
EMC_TRAINING_RW_EYE_CENTER_IB_BYTE1                     e74
EMC_TRAINING_RW_EYE_CENTER_IB_BYTE2                     e78
EMC_TRAINING_RW_EYE_CENTER_IB_BYTE3                     e7c
EMC_TRAINING_RW_EYE_CENTER_IB_MISC                      e80
EMC_TRAINING_RW_EYE_CENTER_OB_BYTE0                     e84
EMC_TRAINING_RW_EYE_CENTER_OB_BYTE1                     e88
EMC_TRAINING_RW_EYE_CENTER_OB_BYTE2                     e8c
EMC_TRAINING_RW_EYE_CENTER_OB_BYTE3                     e90
EMC_TRAINING_RW_EYE_CENTER_OB_MISC                      e94
EMC_TRAINING_RW_OFFSET_IB_BYTE0                         e98
EMC_TRAINING_RW_OFFSET_IB_BYTE1                         e9c
EMC_TRAINING_RW_OFFSET_IB_BYTE2                         ea0
EMC_TRAINING_RW_OFFSET_IB_BYTE3                         ea4
EMC_TRAINING_RW_OFFSET_IB_MISC                          ea8
EMC_TRAINING_RW_OFFSET_OB_BYTE0                         eac
EMC_TRAINING_RW_OFFSET_OB_BYTE1                         eb0
EMC_TRAINING_RW_OFFSET_OB_BYTE2                         eb4
EMC_TRAINING_RW_OFFSET_OB_BYTE3                         eb8
EMC_TRAINING_RW_OFFSET_OB_MISC                          ebc
EMC_TRAINING_OPT_CA_VREF                                ec0
EMC_TRAINING_OPT_DQ_OB_VREF                             ec4
EMC_TRAINING_OPT_DQ_IB_VREF_RANK0                       ec8
EMC_TRAINING_OPT_DQ_IB_VREF_RANK1                       ecc
EMC_TRAINING_QUSE_VREF_CTRL                             ed0
EMC_TRAINING_OPT_DQS_IB_VREF_RANK0                      ed4
EMC_TRAINING_OPT_DQS_IB_VREF_RANK1                      ed8
EMC_TRAINING_DRAMC_TIMING                               edc
EMC_PMACRO_QUSE_DDLL_RANK0_0                            600
EMC_PMACRO_QUSE_DDLL_RANK0_1                            604
EMC_PMACRO_QUSE_DDLL_RANK0_2                            608
EMC_PMACRO_QUSE_DDLL_RANK0_3                            60c
EMC_PMACRO_QUSE_DDLL_RANK0_4                            610
EMC_PMACRO_QUSE_DDLL_RANK0_5                            614
EMC_PMACRO_QUSE_DDLL_RANK1_0                            620
EMC_PMACRO_QUSE_DDLL_RANK1_1                            624
EMC_PMACRO_QUSE_DDLL_RANK1_2                            628
EMC_PMACRO_QUSE_DDLL_RANK1_3                            62c
EMC_PMACRO_QUSE_DDLL_RANK1_4                            630
EMC_PMACRO_QUSE_DDLL_RANK1_5                            634
EMC_PMACRO_OB_DDLL_LONG_DQ_RANK0_0                      640
EMC_PMACRO_OB_DDLL_LONG_DQ_RANK0_1                      644
EMC_PMACRO_OB_DDLL_LONG_DQ_RANK0_2                      648
EMC_PMACRO_OB_DDLL_LONG_DQ_RANK0_3                      64c
EMC_PMACRO_OB_DDLL_LONG_DQ_RANK0_4                      650
EMC_PMACRO_OB_DDLL_LONG_DQ_RANK0_5                      654
EMC_PMACRO_OB_DDLL_LONG_DQ_RANK1_0                      660
EMC_PMACRO_OB_DDLL_LONG_DQ_RANK1_1                      664
EMC_PMACRO_OB_DDLL_LONG_DQ_RANK1_2                      668
EMC_PMACRO_OB_DDLL_LONG_DQ_RANK1_3                      66c
EMC_PMACRO_OB_DDLL_LONG_DQ_RANK1_4                      670
EMC_PMACRO_OB_DDLL_LONG_DQ_RANK1_5                      674
EMC_PMACRO_OB_DDLL_LONG_DQS_RANK0_0                     680
EMC_PMACRO_OB_DDLL_LONG_DQS_RANK0_1                     684
EMC_PMACRO_OB_DDLL_LONG_DQS_RANK0_2                     688
EMC_PMACRO_OB_DDLL_LONG_DQS_RANK0_3                     68c
EMC_PMACRO_OB_DDLL_LONG_DQS_RANK0_4                     690
EMC_PMACRO_OB_DDLL_LONG_DQS_RANK0_5                     694
EMC_PMACRO_OB_DDLL_LONG_DQS_RANK1_0                     6a0
EMC_PMACRO_OB_DDLL_LONG_DQS_RANK1_1                     6a4
EMC_PMACRO_OB_DDLL_LONG_DQS_RANK1_2                     6a8
EMC_PMACRO_OB_DDLL_LONG_DQS_RANK1_3                     6ac
EMC_PMACRO_OB_DDLL_LONG_DQS_RANK1_4                     6b0
EMC_PMACRO_OB_DDLL_LONG_DQS_RANK1_5                     6b4
EMC_PMACRO_IB_DDLL_LONG_DQS_RANK0_0                     6c0
EMC_PMACRO_IB_DDLL_LONG_DQS_RANK0_1                     6c4
EMC_PMACRO_IB_DDLL_LONG_DQS_RANK0_2                     6c8
EMC_PMACRO_IB_DDLL_LONG_DQS_RANK0_3                     6cc
EMC_PMACRO_IB_DDLL_LONG_DQS_RANK0_4                     6d0
EMC_PMACRO_IB_DDLL_LONG_DQS_RANK0_5                     6d4
EMC_PMACRO_IB_DDLL_LONG_DQS_RANK1_0                     6e0
EMC_PMACRO_IB_DDLL_LONG_DQS_RANK1_1                     6e4
EMC_PMACRO_IB_DDLL_LONG_DQS_RANK1_2                     6e8
EMC_PMACRO_IB_DDLL_LONG_DQS_RANK1_3                     6ec
EMC_PMACRO_IB_DDLL_LONG_DQS_RANK1_4                     6f0
EMC_PMACRO_IB_DDLL_LONG_DQS_RANK1_5                     6f4
EMC_PMACRO_TX_PWRD_0                                    720
EMC_PMACRO_TX_PWRD_1                                    724
EMC_PMACRO_TX_PWRD_2                                    728
EMC_PMACRO_TX_PWRD_3                                    72c
EMC_PMACRO_TX_PWRD_4                                    730
EMC_PMACRO_TX_PWRD_5                                    734
EMC_PMACRO_TX_SEL_CLK_SRC_0                             740
EMC_PMACRO_TX_SEL_CLK_SRC_1                             744
EMC_PMACRO_TX_SEL_CLK_SRC_3                             74c
EMC_PMACRO_TX_SEL_CLK_SRC_2                             748
EMC_PMACRO_TX_SEL_CLK_SRC_4                             750
EMC_PMACRO_TX_SEL_CLK_SRC_5                             754
EMC_PMACRO_DDLL_BYPASS                                  760
EMC_PMACRO_DDLL_PWRD_0                                  770
EMC_PMACRO_DDLL_PWRD_1                                  774
EMC_PMACRO_DDLL_PWRD_2                                  778
EMC_PMACRO_CMD_CTRL_0                                   780
EMC_PMACRO_CMD_CTRL_1                                   784
EMC_PMACRO_CMD_CTRL_2                                   788
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK0_BYTE0_0               800
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK0_BYTE0_1               804
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK0_BYTE0_2               808
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK0_BYTE0_3               80c
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK0_BYTE1_0               810
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK0_BYTE1_1               814
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK0_BYTE1_2               818
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK0_BYTE1_3               81c
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK0_BYTE2_0               820
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK0_BYTE2_1               824
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK0_BYTE2_2               828
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK0_BYTE2_3               82c
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK0_BYTE3_0               830
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK0_BYTE3_1               834
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK0_BYTE3_2               838
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK0_BYTE3_3               83c
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK0_BYTE4_0               840
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK0_BYTE4_1               844
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK0_BYTE4_2               848
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK0_BYTE4_3               84c
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK0_BYTE5_0               850
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK0_BYTE5_1               854
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK0_BYTE5_2               858
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK0_BYTE5_3               85c
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK0_BYTE6_0               860
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK0_BYTE6_1               864
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK0_BYTE6_2               868
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK0_BYTE6_3               86c
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK0_BYTE7_0               870
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK0_BYTE7_1               874
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK0_BYTE7_2               878
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK0_BYTE7_3               87c
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK0_CMD0_0                880
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK0_CMD0_1                884
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK0_CMD0_2                888
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK0_CMD0_3                88c
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK0_CMD1_0                890
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK0_CMD1_1                894
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK0_CMD1_2                898
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK0_CMD1_3                89c
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK0_CMD2_0                8a0
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK0_CMD2_1                8a4
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK0_CMD2_2                8a8
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK0_CMD2_3                8ac
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK0_CMD3_0                8b0
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK0_CMD3_1                8b4
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK0_CMD3_2                8b8
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK0_CMD3_3                8bc
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK1_BYTE0_0               900
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK1_BYTE0_1               904
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK1_BYTE0_2               908
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK1_BYTE0_3               90c
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK1_BYTE1_0               910
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK1_BYTE1_1               914
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK1_BYTE1_2               918
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK1_BYTE1_3               91c
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK1_BYTE2_0               920
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK1_BYTE2_1               924
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK1_BYTE2_2               928
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK1_BYTE2_3               92c
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK1_BYTE3_0               930
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK1_BYTE3_1               934
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK1_BYTE3_2               938
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK1_BYTE3_3               93c
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK1_BYTE4_0               940
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK1_BYTE4_1               944
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK1_BYTE4_2               948
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK1_BYTE4_3               94c
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK1_BYTE5_0               950
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK1_BYTE5_1               954
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK1_BYTE5_2               958
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK1_BYTE5_3               95c
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK1_BYTE6_0               960
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK1_BYTE6_1               964
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK1_BYTE6_2               968
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK1_BYTE6_3               96c
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK1_BYTE7_0               970
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK1_BYTE7_1               974
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK1_BYTE7_2               978
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK1_BYTE7_3               97c
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK1_CMD0_0                980
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK1_CMD0_1                984
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK1_CMD0_2                988
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK1_CMD0_3                98c
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK1_CMD1_0                990
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK1_CMD1_1                994
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK1_CMD1_2                998
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK1_CMD1_3                99c
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK1_CMD2_0                9a0
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK1_CMD2_1                9a4
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK1_CMD2_2                9a8
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK1_CMD2_3                9ac
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK1_CMD3_0                9b0
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK1_CMD3_1                9b4
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK1_CMD3_2                9b8
EMC_PMACRO_OB_DDLL_SHORT_DQ_RANK1_CMD3_3                9bc
EMC_PMACRO_IB_DDLL_SHORT_DQ_RANK0_BYTE0_0               a00
EMC_PMACRO_IB_DDLL_SHORT_DQ_RANK0_BYTE0_1               a04
EMC_PMACRO_IB_DDLL_SHORT_DQ_RANK0_BYTE0_2               a08
EMC_PMACRO_IB_DDLL_SHORT_DQ_RANK0_BYTE1_0               a10
EMC_PMACRO_IB_DDLL_SHORT_DQ_RANK0_BYTE1_1               a14
EMC_PMACRO_IB_DDLL_SHORT_DQ_RANK0_BYTE1_2               a18
EMC_PMACRO_IB_DDLL_SHORT_DQ_RANK0_BYTE2_0               a20
EMC_PMACRO_IB_DDLL_SHORT_DQ_RANK0_BYTE2_1               a24
EMC_PMACRO_IB_DDLL_SHORT_DQ_RANK0_BYTE2_2               a28
EMC_PMACRO_IB_DDLL_SHORT_DQ_RANK0_BYTE3_0               a30
EMC_PMACRO_IB_DDLL_SHORT_DQ_RANK0_BYTE3_1               a34
EMC_PMACRO_IB_DDLL_SHORT_DQ_RANK0_BYTE3_2               a38
EMC_PMACRO_IB_DDLL_SHORT_DQ_RANK0_BYTE4_0               a40
EMC_PMACRO_IB_DDLL_SHORT_DQ_RANK0_BYTE4_1               a44
EMC_PMACRO_IB_DDLL_SHORT_DQ_RANK0_BYTE4_2               a48
EMC_PMACRO_IB_DDLL_SHORT_DQ_RANK0_BYTE5_0               a50
EMC_PMACRO_IB_DDLL_SHORT_DQ_RANK0_BYTE5_1               a54
EMC_PMACRO_IB_DDLL_SHORT_DQ_RANK0_BYTE5_2               a58
EMC_PMACRO_IB_DDLL_SHORT_DQ_RANK0_BYTE6_0               a60
EMC_PMACRO_IB_DDLL_SHORT_DQ_RANK0_BYTE6_1               a64
EMC_PMACRO_IB_DDLL_SHORT_DQ_RANK0_BYTE6_2               a68
EMC_PMACRO_IB_DDLL_SHORT_DQ_RANK0_BYTE7_0               a70
EMC_PMACRO_IB_DDLL_SHORT_DQ_RANK0_BYTE7_1               a74
EMC_PMACRO_IB_DDLL_SHORT_DQ_RANK0_BYTE7_2               a78
EMC_PMACRO_IB_DDLL_SHORT_DQ_RANK0_CMD0_0                a80
EMC_PMACRO_IB_DDLL_SHORT_DQ_RANK0_CMD0_1                a84
EMC_PMACRO_IB_DDLL_SHORT_DQ_RANK0_CMD0_2                a88
EMC_PMACRO_IB_DDLL_SHORT_DQ_RANK0_CMD1_0                a90
EMC_PMACRO_IB_DDLL_SHORT_DQ_RANK0_CMD1_1                a94
EMC_PMACRO_IB_DDLL_SHORT_DQ_RANK0_CMD1_2                a98
EMC_PMACRO_IB_DDLL_SHORT_DQ_RANK0_CMD2_0                aa0
EMC_PMACRO_IB_DDLL_SHORT_DQ_RANK0_CMD2_1                aa4
EMC_PMACRO_IB_DDLL_SHORT_DQ_RANK0_CMD2_2                aa8
EMC_PMACRO_IB_DDLL_SHORT_DQ_RANK0_CMD3_0                ab0
EMC_PMACRO_IB_DDLL_SHORT_DQ_RANK0_CMD3_1                ab4
EMC_PMACRO_IB_DDLL_SHORT_DQ_RANK0_CMD3_2                ab8
EMC_PMACRO_IB_DDLL_SHORT_DQ_RANK1_BYTE0_0               b00
EMC_PMACRO_IB_DDLL_SHORT_DQ_RANK1_BYTE0_1               b04
EMC_PMACRO_IB_DDLL_SHORT_DQ_RANK1_BYTE0_2               b08
EMC_PMACRO_IB_DDLL_SHORT_DQ_RANK1_BYTE1_0               b10
EMC_PMACRO_IB_DDLL_SHORT_DQ_RANK1_BYTE1_1               b14
EMC_PMACRO_IB_DDLL_SHORT_DQ_RANK1_BYTE1_2               b18
EMC_PMACRO_IB_DDLL_SHORT_DQ_RANK1_BYTE2_0               b20
EMC_PMACRO_IB_DDLL_SHORT_DQ_RANK1_BYTE2_1               b24
EMC_PMACRO_IB_DDLL_SHORT_DQ_RANK1_BYTE2_2               b28
EMC_PMACRO_IB_DDLL_SHORT_DQ_RANK1_BYTE3_0               b30
EMC_PMACRO_IB_DDLL_SHORT_DQ_RANK1_BYTE3_1               b34
EMC_PMACRO_IB_DDLL_SHORT_DQ_RANK1_BYTE3_2               b38
EMC_PMACRO_IB_DDLL_SHORT_DQ_RANK1_BYTE4_0               b40
EMC_PMACRO_IB_DDLL_SHORT_DQ_RANK1_BYTE4_1               b44
EMC_PMACRO_IB_DDLL_SHORT_DQ_RANK1_BYTE4_2               b48
EMC_PMACRO_IB_DDLL_SHORT_DQ_RANK1_BYTE5_0               b50
EMC_PMACRO_IB_DDLL_SHORT_DQ_RANK1_BYTE5_1               b54
EMC_PMACRO_IB_DDLL_SHORT_DQ_RANK1_BYTE5_2               b58
EMC_PMACRO_IB_DDLL_SHORT_DQ_RANK1_BYTE6_0               b60
EMC_PMACRO_IB_DDLL_SHORT_DQ_RANK1_BYTE6_1               b64
EMC_PMACRO_IB_DDLL_SHORT_DQ_RANK1_BYTE6_2               b68
EMC_PMACRO_IB_DDLL_SHORT_DQ_RANK1_BYTE7_0               b70
EMC_PMACRO_IB_DDLL_SHORT_DQ_RANK1_BYTE7_1               b74
EMC_PMACRO_IB_DDLL_SHORT_DQ_RANK1_BYTE7_2               b78
EMC_PMACRO_IB_DDLL_SHORT_DQ_RANK1_CMD0_0                b80
EMC_PMACRO_IB_DDLL_SHORT_DQ_RANK1_CMD0_1                b84
EMC_PMACRO_IB_DDLL_SHORT_DQ_RANK1_CMD0_2                b88
EMC_PMACRO_IB_DDLL_SHORT_DQ_RANK1_CMD1_0                b90
EMC_PMACRO_IB_DDLL_SHORT_DQ_RANK1_CMD1_1                b94
EMC_PMACRO_IB_DDLL_SHORT_DQ_RANK1_CMD1_2                b98
EMC_PMACRO_IB_DDLL_SHORT_DQ_RANK1_CMD2_0                ba0
EMC_PMACRO_IB_DDLL_SHORT_DQ_RANK1_CMD2_1                ba4
EMC_PMACRO_IB_DDLL_SHORT_DQ_RANK1_CMD2_2                ba8
EMC_PMACRO_IB_DDLL_SHORT_DQ_RANK1_CMD3_0                bb0
EMC_PMACRO_IB_DDLL_SHORT_DQ_RANK1_CMD3_1                bb4
EMC_PMACRO_IB_DDLL_SHORT_DQ_RANK1_CMD3_2                bb8
EMC_PMACRO_IB_VREF_DQ_0                                 be0
EMC_PMACRO_IB_VREF_DQ_1                                 be4
EMC_PMACRO_IB_VREF_DQ_2                                 be8
EMC_PMACRO_IB_VREF_DQS_0                                bf0
EMC_PMACRO_IB_VREF_DQS_1                                bf4
EMC_PMACRO_IB_VREF_DQS_2                                bf8
EMC_PMACRO_IB_RXRT                                      cf4
EMC_PMACRO_DDLL_LONG_CMD_0                              c00
EMC_PMACRO_DDLL_LONG_CMD_1                              c04
EMC_PMACRO_DDLL_LONG_CMD_2                              c08
EMC_PMACRO_DDLL_LONG_CMD_3                              c0c
EMC_PMACRO_DDLL_LONG_CMD_4                              c10
EMC_PMACRO_DDLL_LONG_CMD_5                              c14
EMC_PMACRO_DDLL_SHORT_CMD_0                             c20
EMC_PMACRO_DDLL_SHORT_CMD_1                             c24
EMC_PMACRO_DDLL_SHORT_CMD_2                             c28
EMC_PMACRO_CFG_PM_GLOBAL_0                              c30
EMC_PMACRO_VTTGEN_CTRL_0                                c34
EMC_PMACRO_VTTGEN_CTRL_1                                c38
EMC_PMACRO_VTTGEN_CTRL_2                                cf0
EMC_PMACRO_BG_BIAS_CTRL_0                               c3c
EMC_PMACRO_PAD_CFG_CTRL                                 c40
EMC_PMACRO_CMD_PAD_RX_CTRL                              c50
EMC_PMACRO_DATA_PAD_RX_CTRL                             c54
EMC_PMACRO_CMD_RX_TERM_MODE                             c58
EMC_PMACRO_DATA_RX_TERM_MODE                            c5c
EMC_PMACRO_CMD_PAD_TX_CTRL                              c60
EMC_PMACRO_DATA_PAD_TX_CTRL                             c64
EMC_PMACRO_COMMON_PAD_TX_CTRL                           c68
EMC_PMACRO_BRICK_MAPPING_0                              c80
EMC_PMACRO_BRICK_MAPPING_1                              c84
EMC_PMACRO_BRICK_MAPPING_2                              c88
EMC_PMACRO_DDLLCAL_CAL                                  ce0
EMC_PMACRO_DDLL_OFFSET                                  ce4
EMC_PMACRO_DDLL_PERIODIC_OFFSET                         ce8
EMC_PMACRO_BRICK_CTRL_RFU1                              330
EMC_PMACRO_BRICK_CTRL_RFU2                              334
EMC_PMACRO_CMD_BRICK_CTRL_FDPD                          318
EMC_PMACRO_DATA_BRICK_CTRL_FDPD                         31c
EMC_PMACRO_TRAINING_CTRL_0                              cf8
EMC_PMACRO_TRAINING_CTRL_1                              cfc
EMC_PMC_SCRATCH1                                        440
EMC_PMC_SCRATCH2                                        444
EMC_PMC_SCRATCH3                                        448
</pre></body></html>